|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firmenlogo | **Betriebsanweisung**  für den Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen nach DGUV Regel 112-195 „Benutzung von Schutzhandschuhen“ | Stand:  TT.MM.JJJJ    Unterschrift |
| ART DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNGEN | | |
| Chemikalienschutzhandschuhe (CSH) | | |
| SCHUTZZIELE | | |
|  | * Verhinderung von Gefährdungen durch Kontakt der Hände mit Gefahrstoffen. * Verhinderung von Gefährdungen durch Hautkontakt mit biologischen Arbeitsstoffen. * Verhinderung von allgemeinen Verschmutzungen der Hände, z. B. durch Lacke, Farben. | |
| AN- UND ABLEGEN | | |
|  | * Handschuhe vor dem Anlegen auf Materialveränderungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten prüfen. * Gebrauchte CSH aus hygienischen Gründen nicht mit dem Mund aufblasen. * CSH nur mit sauberen und trockenen Händen anziehen. Vor dem Anziehen Ringe, Armbänder usw. ablegen. Fingernägel dürfen keine Gefahr für CSH darstellen. * Beim Anlegen überdehnen vermeiden. * Stulpenrand der CSH umschlagen, um mögliches Einfließen von Flüssigkeit zu verhindern. * Vor dem Ausziehen kontaminierte CSH je nach Gefahrstoff mit Papiertüchern abwischen oder unter fließendem Wasser abspülen. Die Herstellerinformation gibt Hinweise zu möglichen Reinigungsmitteln und Methoden der Dekontamination. * Beim Ablegen nicht mit kontaminierten Fingern die Handschuhinnenseite berühren,  insbesondere wenn die CSH wiederverwendet werden sollen. | |
| EINSATZ UND VERHALTENSREGELN | | |
|  | * Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen den in der Gefahrstoff-Betriebsanweisung und dem Hand-  und Hautschutzplan festgelegten CSH benutzen. * Bei der Arbeit darauf achten, dass die CSH nicht durch Stiche oder Schnitte beschädigt  und dadurch unbrauchbar werden. * Der Gefahrstoffkontakt darf die in der Gefahrstoff-Betriebsanweisung festgelegte Tragedauer nicht überschreiten. * Nach längeren Tragezeiten innen schweißfeuchte CSH gegen ein neues Paar austauschen. * Mit kontaminierten CSH keine Türklinken, Telefone, Tastaturen usw. berühren, die üblicherweise ohne Handschuhe angefasst werden. * Bei Einzugsgefahr, z. B. drehenden Teilen, keine CSH tragen. * Zur Weiterverwendung vorgesehene CSH zum Trocknen des Innenteils offen aufhängen. * Nach Tätigkeiten mit CSH Hände waschen, abtrocknen und mit Hautpflegemittel eincremen. | |
| VERHALTEN BEI MÄNGELN | | |
|  | * Überlagerte oder brüchig gewordene CSH nicht verwenden. * CSH mit augenscheinlichen Mängeln nicht einsetzen. * Kontaminierte oder stark verschmutzte CSH in Behälter B entsorgen. | |
| LAGERUNG, REINIGUNG UND PFLEGE | | |
|  | * CSH in einem belüfteten Raum, in der Originalverpackung, geschützt vor Sonnen-einstrahlung, UV-Licht und Wärmequellen lagern. | |