|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firmenlogo | **Betriebsanweisung**für den Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungennach DGUV Regel 112-195 „Benutzung von Schutzhandschuhen“  | Stand:TT.MM.JJJJUnterschrift |
| ART DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNGEN  |
| Chemikalienschutzhandschuhe (CSH) |
| SCHUTZZIELE |
|  | * Verhinderung von Gefährdungen durch Kontakt der Hände mit Gefahrstoffen.
* Verhinderung von Gefährdungen durch Hautkontakt mit biologischen Arbeitsstoffen.
* Verhinderung von allgemeinen Verschmutzungen der Hände, z. B. durch Lacke, Farben.
 |
| AN- UND ABLEGEN |
|  | * Handschuhe vor dem Anlegen auf Materialveränderungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten prüfen.
* Gebrauchte CSH aus hygienischen Gründen nicht mit dem Mund aufblasen.
* CSH nur mit sauberen und trockenen Händen anziehen. Vor dem Anziehen Ringe, Armbänder usw. ablegen. Fingernägel dürfen keine Gefahr für CSH darstellen.
* Beim Anlegen überdehnen vermeiden.
* Stulpenrand der CSH umschlagen, um mögliches Einfließen von Flüssigkeit zu verhindern.
* Vor dem Ausziehen kontaminierte CSH je nach Gefahrstoff mit Papiertüchern abwischen oder unter fließendem Wasser abspülen. Die Herstellerinformation gibt Hinweise zu möglichen Reinigungsmitteln und Methoden der Dekontamination.
* Beim Ablegen nicht mit kontaminierten Fingern die Handschuhinnenseite berühren, insbesondere wenn die CSH wiederverwendet werden sollen.
 |
| EINSATZ UND VERHALTENSREGELN  |
|  | * Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen den in der Gefahrstoff-Betriebsanweisung und dem Hand- und Hautschutzplan festgelegten CSH benutzen.
* Bei der Arbeit darauf achten, dass die CSH nicht durch Stiche oder Schnitte beschädigt und dadurch unbrauchbar werden.
* Der Gefahrstoffkontakt darf die in der Gefahrstoff-Betriebsanweisung festgelegte Tragedauer nicht überschreiten.
* Nach längeren Tragezeiten innen schweißfeuchte CSH gegen ein neues Paar austauschen.
* Mit kontaminierten CSH keine Türklinken, Telefone, Tastaturen usw. berühren, die üblicherweise ohne Handschuhe angefasst werden.
* Bei Einzugsgefahr, z. B. drehenden Teilen, keine CSH tragen.
* Zur Weiterverwendung vorgesehene CSH zum Trocknen des Innenteils offen aufhängen.
* Nach Tätigkeiten mit CSH Hände waschen, abtrocknen und mit Hautpflegemittel eincremen.
 |
| VERHALTEN BEI MÄNGELN  |
|  | * Überlagerte oder brüchig gewordene CSH nicht verwenden.
* CSH mit augenscheinlichen Mängeln nicht einsetzen.
* Kontaminierte oder stark verschmutzte CSH in Behälter B entsorgen.
 |
| LAGERUNG, REINIGUNG UND PFLEGE  |
|  | * CSH in einem belüfteten Raum, in der Originalverpackung, geschützt vor Sonnen-einstrahlung, UV-Licht und Wärmequellen lagern.
 |