|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: | G | |  | BETRIEBSANWEISUNG gem. GefStoffV | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |
| Bearbeitungsstand: | | | 09/23 |  |  |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich | | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG** | | | | | | | | |
|  | **Dieselmotor-Emissionen (DME)** Dieselmotor-Emissionen (DME) sind die Abgase von Dieselmotoren. | | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | | |
| Gefahr | * **Dieselmotor-Emissionen können Krebs erzeugen!** * Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege reizen. * Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit) möglich. Bei höheren Konzentrationen Atem- und Herz-kreislaufstillstand möglich. * Kohlenmonoxid kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen. | | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | | |
|  | * **Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr** (Fenster und Türen öffnen). Unnötiges Laufenlassen der Motoren, starkes Beschleunigen und Anfahren unter Vollgas verboten. * Wartezeiten mit laufendem Motor vermeiden, Motor erst unmittelbar vor dem Losfahren anlassen, beim Tanken Motor ausstellen.   Für Instandhaltungsarbeiten an laufenden Dieselmotoren:   * Zur Verminderung der DME: - Auspuff an Abgasabsauganlage anschließen. - technische Lüftung vorsehen / einschalten! Nach Kontakt mit Dieselruß Hände und Gesicht gründlich reinigen. * **Atemschutz:** Je nach Konzentration ggf. Partikelfiltermaske verwenden. ***Genau bezeichnen! Achtung ggf. Messungen***   **Die Partikelfilter bieten keinen Schutz gegen Kohlenmonoxid.**   * Einatmen von Dieselmotoremissionen vermeiden. | | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL** | | | | | | | | |
|  | * Motor ausschalten, Personen aus dem Gefahrenbereich bringen und lüften. * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. | | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | | |
|  | * **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen.** * **Nach Einatmen:** Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung. * Ersthelfer heranziehen.  Notruf: 112  * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. | | | | | |  | |
| **6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | | | | | | | | |
|  | | * Beim Entfernen von Rußablagerungen das Eindringen von rußhaltigen Stoffen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden. Sachgerecht entsorgen. ***hier Behälter angeben*** | | | | |  | |
|  | | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |