Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Brückensäge**

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Schneiden von Naturstein und Betonwerksteinen mit Brückensägen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetschgefahr * Verletzungsgefahr bei Auf- und Abbänkarbeiten * Schnittverletzungen * Absturzgefahr * Werkzeug- und Gesteinssplitter * Lärm- und Staubentwicklung * Feuchtarbeit * Laserstrahlung an der Messeinrichtung |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Einsatz von lärmarmen Sägeblättern (z.B. Sandwichblätter). * Schutzhaube und Spritzschutz verwenden. * Nicht bei laufender Maschine im Gefahrbereich aufhalten. * Automatikbetrieb der Säge nur mit vollständiger Bereichssicherung. * Geeignete Hebehilfen beim Auf- und Abbänken verwenden. * Schnittreste nur bei Maschinenstillstand entfernen. * Nicht in den Laserstrahl blicken. * Hautschutzmittel verwenden. * Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske, Schutzgummistiefel, Schürze und Schutzhandschuhe tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Maschine abschalten. Vorgesetzte verständigen. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen * Schmieröl und Ölbinder sachgemäß in ***hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben*** entsorgen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |