Nummer: M Betrieb:

##### Musterbetrieb

# Betriebsanweisung

###### Gesteinsbohrgeräte

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten mit Gesteinsbohrgeräten |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Absturz * Staub * Lärm * Steinfall * Gefahren an beweglichen kraftbetriebenen Maschinenteilen * Witterungseinflüsse |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Bohrgerät standsicher aufstellen. * Das Bohren von Sohllöchern ist grundsätzlich verboten. * Sicherheitsabstand zur Bruchkante einhalten und Gerät so aufstellen, dass der Ausstieg nicht zur Bruchwand hin gerichtet ist. * Beim Bohren die Kabinentüre stets geschlossen halten und Klimaanlage nutzen. Außerhalb des Gerätes Gehörschutz benutzen. * Bei Geräten ohne Kabine möglichst weit weg vom Gerät aufhalten, um Lärm- und Staubbelastung gering zu halten. Gehörschutz und Staubschutzmaske benutzen. Schutzkleidung je nach Witterung tragen. * Nie ohne Absaugung bohren. * Nur bei stillgesetzten Gerät im Bereich des Bohrgestänges arbeiten. * Arbeitsbereich gegebenenfalls ausleuchten |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Besondere Vorsicht bei Verklemmungen des Bohrgestänges! |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Klimaanlage und Absaugungsanlage regelmäßig warten. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |