|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: **Musterbetrieb** |  |  |
| Bearbeitungsstand: 10/23 | **Kfz- Hebebühne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: *Musterbereich* |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | **Arbeiten mit der Fahrzeughebebühne** |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Gefahren durch Abstürzen und Herabfallen von Teilen und Lasten
* Beim Bewegen der Hebebühne Gefahren durch Quetschstellen
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Personen die Hebebühnen selbstständig bedienen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
* Die Bediener müssen unterwiesen, ihre Befähigung nachgewiesen und vom Unternehmer schriftlich beauftragt sein.
* Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
* Beim Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender festzulegen.
* Vor jeder Inbetriebnahme – Funktionsprobe vornehmen.
* Nur geprüfte Hebebühnen in Betrieb nehmen.
* Auf Quetsch- und Scherstellen im Arbeitsbereich achten und diese vermeiden.
* Hebebühne nicht über zulässige Höchstlast belasten.
* Lastaufnahmemittel nur an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten des Fahrzeuges ansetzen.
* Personen dürfen sich nicht beim Heben und Senken im Bewegungsbereich der Hebebühne aufhalten.
* Hebebühne nicht in Schwingungen versetzen (Aufschaukeln vermeiden).
* Fahrzeug gegen Bewegung sichern (ggf. Feststellbremse betätigen)
* Das Mitfahren auf der Hebebühne ist verboten!
* Verzurren des Kfz bei Schwerpunktverlagerung durch Ausbau schwerer Aggregate.
* Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen.
* Gegen weitere Benutzung sichern.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
* Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden.
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |