|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 05/23 |  |  |  | |  |
|  | | **Kraftbetriebene Mitgänger-Flurförderzeuge (Ameise)** | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | Transportarbeiten mit kraftbetriebenen Mitgänger-Flurförderzeugen | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen * Benutzen durch unbefugte Personen * Unbeabsichtigtes Ingangsetzen * Umkippen z.B. bei geneigten Flächen oder zu schnellem Fahren * Abstürzen * Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut * Verätzungen durch Batteriesäure | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Flurförderzeuges dürfen nur von qualifizierten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. * Die Betriebsanleitung und das Lastdiagramm des Herstellers ist zu beachten. * Nur geeignete Anbauteile bestimmungsgemäß verwenden. * Nur mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwenden. * Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung ......... * Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: Lastdiagramm, freie Sicht, Tragfähigkeit, Ladungssicherung. * Für Rückwärtsfahrten sicherstellen, dass der Fahrweg frei ist. * Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn und von Ladeblechen, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren. * Mitnahme von Personen oder Mitfahrt des Bedieners ist grundsätzlich verboten. * Beim Abstellen gilt: Verkehrswege freihalten, Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Antrieb abstellen, Schlüssel abziehen. * Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten. * Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung benutzen: ……hier eintragen…… | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Flurförderzeug abstellen und Vorgesetzten informieren. * Bei Arbeiten an der Batterie Betriebsanleitung beachten, Schutzbrille und Schutzhandschuhe benutzen. * Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung  Datum:  Nächster  Überprüfungstermin: | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |