|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 05/23 |  |  |  |  |
|  | **Kraftbetriebene Mitgänger-Flurförderzeuge (Ameise)** |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | Transportarbeiten mit kraftbetriebenen Mitgänger-Flurförderzeugen |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen
* Benutzen durch unbefugte Personen
* Unbeabsichtigtes Ingangsetzen
* Umkippen z.B. bei geneigten Flächen oder zu schnellem Fahren
* Abstürzen
* Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut
* Verätzungen durch Batteriesäure
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Flurförderzeuges dürfen nur von qualifizierten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden.
* Die Betriebsanleitung und das Lastdiagramm des Herstellers ist zu beachten.
* Nur geeignete Anbauteile bestimmungsgemäß verwenden.
* Nur mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwenden.
* Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung .........
* Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: Lastdiagramm, freie Sicht, Tragfähigkeit, Ladungssicherung.
* Für Rückwärtsfahrten sicherstellen, dass der Fahrweg frei ist.
* Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn und von Ladeblechen, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren.
* Mitnahme von Personen oder Mitfahrt des Bedieners ist grundsätzlich verboten.
* Beim Abstellen gilt: Verkehrswege freihalten, Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Antrieb abstellen, Schlüssel abziehen.
* Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten.
* Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung benutzen: ……hier eintragen……
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Flurförderzeug abstellen und Vorgesetzten informieren.
* Bei Arbeiten an der Batterie Betriebsanleitung beachten, Schutzbrille und Schutzhandschuhe benutzen.
* Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen.
 |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/GeschäftsleitungDatum:Nächster Überprüfungstermin: |  |
|  |