Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Krane**außer Turmdrehkrane

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten mit Kranen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Gefahren durch herabstürzende und pendelnde Lasten, ab- und umstürzende sowie herabfallende Gegenstände. * Quetsch-, Scher- und Einzugsgefahr an Lastaufnahmemitteln und Lasten. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Bedienung des Kranes nur durch ausgebildete Personen, die schriftlich beauftragt sind und die in die Funktion sowie die betrieblichen Gegebenheiten eingewiesen worden sind. * Mindestabstand zwischen äußeren Teilen des Krans von 0,5 m zu Teilen in der Umgebung (Lagergut etc.) beachten. * Tragfähigkeit des Krans beachten. * Standplatz so auswählen, dass Quetschgefahren vermieden werden. * Lasten sachgerecht anschlagen (Betriebsanweisung „Anschlagmittel“ beachten). * Schrägziehen, schleifen und losreißen von Lasten ist grundsätzlich verboten. * Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzschuhe, Schutzhelm etc.). |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Festgestellte Mängel sofort melden. Vorgesetzte informieren. * Bei Störungen den Kran außer Betrieb nehmen. * Reparaturen nur durch Fachpersonal. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |