Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Krane**außer Turmdrehkrane

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten mit Kranen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Gefahren durch herabstürzende und pendelnde Lasten, ab- und umstürzende sowie herabfallende Gegenstände.
* Quetsch-, Scher- und Einzugsgefahr an Lastaufnahmemitteln und Lasten.
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Bedienung des Kranes nur durch ausgebildete Personen, die schriftlich beauftragt sind und die in die Funktion sowie die betrieblichen Gegebenheiten eingewiesen worden sind.
* Mindestabstand zwischen äußeren Teilen des Krans von 0,5 m zu Teilen in der Umgebung (Lagergut etc.) beachten.
* Tragfähigkeit des Krans beachten.
* Standplatz so auswählen, dass Quetschgefahren vermieden werden.
* Lasten sachgerecht anschlagen (Betriebsanweisung „Anschlagmittel“ beachten).
* Schrägziehen, schleifen und losreißen von Lasten ist grundsätzlich verboten.
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzschuhe, Schutzhelm etc.).
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Festgestellte Mängel sofort melden. Vorgesetzte informieren.
* Bei Störungen den Kran außer Betrieb nehmen.
* Reparaturen nur durch Fachpersonal.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| NächsterÜberprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |