Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**für Schlagschere**

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbetrieb***

|  |
| --- |
| 1. ANWENDUNGSBEREICH |
|  | **Arbeiten an der Schlagschere** |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | * Quetsch- und Abtrenngefahr der Gliedmaßen (Finger, Hand, Unterarm) im Scherbereich.
* Verletzungsgefahr an Gliedmaßen (Hände, Arme, Beine) durch scharfkantige Werkstücke/Bleche.
* Stolpergefahr durch herumliegende Blechstücke.
 |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
* Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien).
* Die erforderliche PSA tragen (Schnittfeste Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe...): PSA hier eintragen.
* Vorgeschriebene Blechstärke nicht überschreiten.
* Schlagschere nur bestimmungsgemäß betreiben.
* Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Blechstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern. Abgescherte Blechreste sofort in dafür vorgesehen Behältnissen entsorgen.
* Die Schlagschere darf nur mit den vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Schutzbleche, Abdeckungen, Not-Halt-Einrichtung ..) betrieben werden.
* Enganliegende Kleidung tragen.
* Schals, Armbanduhren, Hand- und armschmuck sind unzulässig.
* Zusammenarbeit von mehreren Personen nach Absprache mit den Vorgesetzten.
 |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen.
* Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
 |  |
| 5. ERSTE HILFE |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. INSTANDHALTUNG |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen
* Gerät regelmäßig reinigen. Blech- und Metallreste entfernen und sicher lagern.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |