Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**für Schlagschere**

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbetrieb***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ANWENDUNGSBEREICH | | | | |
|  | | **Arbeiten an der Schlagschere** |  | |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | * Quetsch- und Abtrenngefahr der Gliedmaßen (Finger, Hand, Unterarm) im Scherbereich. * Verletzungsgefahr an Gliedmaßen (Hände, Arme, Beine) durch scharfkantige Werkstücke/Bleche. * Stolpergefahr durch herumliegende Blechstücke. | | |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! * Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien). * Die erforderliche PSA tragen (Schnittfeste Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe...): PSA hier eintragen. * Vorgeschriebene Blechstärke nicht überschreiten. * Schlagschere nur bestimmungsgemäß betreiben. * Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Blechstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern. Abgescherte Blechreste sofort in dafür vorgesehen Behältnissen entsorgen. * Die Schlagschere darf nur mit den vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Schutzbleche, Abdeckungen, Not-Halt-Einrichtung ..) betrieben werden. * Enganliegende Kleidung tragen. * Schals, Armbanduhren, Hand- und armschmuck sind unzulässig. * Zusammenarbeit von mehreren Personen nach Absprache mit den Vorgesetzten. | | |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | | |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen. * Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. | | |  |
| 5. ERSTE HILFE | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. | | |  |
| 6. INSTANDHALTUNG | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen * Gerät regelmäßig reinigen. Blech- und Metallreste entfernen und sicher lagern. | | |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |