Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

# Schneckenförderer

##### Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten an Schneckenförderern |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetsch- und Schergefahr für Hände durch die rotierende Schnecke
* Einzugsgefahr an rotierenden Maschinenelementen (z.B. Antrieben)
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * **Keine Arbeiten an laufender Schnecke**.
* **Schneckenförderer bestimmungsgemäß verwenden**.
* Die Betriebsanweisung des Herstellers ist zu beachten.
* Bei Wartung und Instandsetzung abschalten, elektrische Antriebe allpolig vom Netz trennen, und gegen irrtümliches Einschalten sichern.
* Die Arbeiten nur von sicherem Stand aus (z.B. Arbeitsbühne, Hubarbeitsbühne, Gerüst, fahrbares Arbeitsgerüst) ausführen.
* Nach Reparatur Schutzeinrichtungen wieder anbringen, erst dann einschalten.
* Not-Halt/Reißleinen und Schutzeinrichtungen regelmäßig kontrollieren.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Störungen die Schnecken abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern. Vorgesetzte informieren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Schnecke sofort abschalten!
* Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen

. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Betriebsanleitung z. B. beim Abschmieren beachten.
* Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Instandhaltungsmaßnahmen nur durch qualifiziertes und befähigtes Fachpersonal durchführen.
* Regelmäßige Prüfungen und Sichtkontrollen durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |