Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

# Schneckenförderer

##### Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten an Schneckenförderern |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetsch- und Schergefahr für Hände durch die rotierende Schnecke * Einzugsgefahr an rotierenden Maschinenelementen (z.B. Antrieben) |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * **Keine Arbeiten an laufender Schnecke**. * **Schneckenförderer bestimmungsgemäß verwenden**. * Die Betriebsanweisung des Herstellers ist zu beachten. * Bei Wartung und Instandsetzung abschalten, elektrische Antriebe allpolig vom Netz trennen, und gegen irrtümliches Einschalten sichern. * Die Arbeiten nur von sicherem Stand aus (z.B. Arbeitsbühne, Hubarbeitsbühne, Gerüst, fahrbares Arbeitsgerüst) ausführen. * Nach Reparatur Schutzeinrichtungen wieder anbringen, erst dann einschalten. * Not-Halt/Reißleinen und Schutzeinrichtungen regelmäßig kontrollieren. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Störungen die Schnecken abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern. Vorgesetzte informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Schnecke sofort abschalten! * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen   . |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Betriebsanleitung z. B. beim Abschmieren beachten. * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Instandhaltungsmaßnahmen nur durch qualifiziertes und befähigtes Fachpersonal durchführen. * Regelmäßige Prüfungen und Sichtkontrollen durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |