Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

# Siebmaschinen

##### Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten an Siebmaschinen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Staub
* Lärm
* Absturzgefahr
* Schnittverletzungen (defektes Sieb)
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Arbeiten nur durch befähigtes Personal.
* Not-Halt und Schutzeinrichtungen regelmäßig kontrollieren.
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen.
* Bei Gefährdung durch Stäube FFP2-Maske und Schutzbrille verwenden.
* Beim Siebwechsel Einmal-Schutzanzug tragen, wenn z.B. quarzhaltige Stäube vorhanden sind.
* Im Bereich der laufenden Siebmaschinen Gehörschutz benutzen.
* Bei Instandhaltungsarbeiten abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern. Elektrische Antriebe allpolig vom Netz trennen und sichern.
* Geeignetes Werkzeug verwenden.
* Arbeiten von sicherem Standplatz aus durchführen. Maßnahmen gegen Absturz treffen.
* Schutzabdeckungen nach Instandhaltungsarbeiten wieder anbringen.
* Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrbereich befindet.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Ggf. Abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern.
* Vorgesetzte verständigen.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Entsorgung der Siebe nach Materialart (Auskunft bei……….)
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |