Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**für Trenngatter**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Trennen von Naturstein zu Platten, Tranchen und Massivstücken |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetschgefahr bei laufender Maschine
* Verletzungsgefahr bei Auf- und Abbänkarbeiten
* Lärmentwicklung
* Staub
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Nicht bei laufender Maschine im Gefahrenbereich aufhalten
* Steine fixieren, nicht in möglichen Fallbereich stellen
* Auf Stiche/Riße im Gestein achten
* Betrieb nur mit vollständig, fest angebrachten Schutzeinrichtungen
* Die Bereichssicherung erst aktivieren, wenn sich niemand im Gefahrenbereich befindet.
* Blattspannung laut Hersteller beachten
* Gehörschutz, Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, ggf. Staubschutzmaske tragen
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Maschine abstellen.
* Vorgesetzte unterrichten.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
|  6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
* Schmieröl sachgemäß in ***hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben*** entsorgen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| NächsterÜberprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |