|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 04/21 |  |  |  | |  |
|  | | Bagger | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | Betrieb des Baggers | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Gefahren durch Kippen des Gerätes sowie durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken * Absturz des Baggers und von dem Baggerfahrer * Quetsch- und Stoßgefahren beim Schwenken * Überfahren von Personen | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Bagger dürfen nur von qualifizierten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. * Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Baggers auf seinen ordnungsgemäßen Zustand. * Für den Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Während des Betriebes den Sicherheitsgurt anlegen. * Kabine wegen Lärm- und Staubgefahr geschlossen halten. * Standsicherheit am Arbeitsort gewährleisten (Abstand zu Böschungen, Tragfähigkeit). Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben:  bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m   über 12,0 t Gesamtgewicht > 2.00 m * Kein Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) * Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen Einweiser anfordern. * Zum Benutzen des Handys/Telefons den Baggerbetrieb einstellen und die Feststellbremse betätigen. * Keine Personen befördern. * Nicht vom Gerät springen. Aufstiegshilfen und Absturzsicherungen verwenden. * Schutzschuhe tragen. * Bei Betriebsende Schaufel absenken und Bremsen feststellen bzw. Unterlegkeile verwenden.   Beim Kies- und Sandabbau:   * Maximal zulässige Abbauhöhe 1m über Reichhöhe des Baggers.   In Steinbrüchen:   * Bei Verlassen des Fahrzeuges Helm aufsetzen. * Ausreichenden Abstand zur Bruchwand halten. | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Bagger vor Störungsbeseitigung ausschalten. * Schaufel gegen Absinken sichern, z. B. Abstützböcke oder Manschetten an den Kolbenstangen. * Vorgesetzten informieren. * Störungsbeseitigungen nur durch Fachpersonal. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |