|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 04/21 |  |  |  | |  |
|  | | Transporter | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | Fahren mit dem Transporter | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Kollision mit und ohne Fremdbeteiligung * Anfahren von Personen und Geräten * Verrutschen von Lasten beim Beladen, Entladen und Fahren * Herabfallen von Ladung durch mangelhafte Ladungssicherung * Unsachgemäßer Umgang mit Gefahrstoffen | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand prüfen (Bremsen, Lenkung, Warneinrichtungen, Bereifung, Beleuchtung). * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Fahrzeug muss sich in sicherem Zustand befinden - aktuelle HU/AU. * Warnwesten (nach Anzahl der Insassen), Warndreieck, und Verbandmaterial mitführen. * Der Verbandkasten muss in ordnungsgemäßem Zustand sein. * Fahrzeug nur bestimmungsgemäß verwenden. * Nicht vom Fahrzeug abspringen. * Während der Fahrt den Sicherheitsgurt anlegen. * Zum sicheren Führen des Fahrzeuges muss der Fahrzeugführer ein festes, den Fuß umschließendes Schuhwerk tragen. * Fahrzeugschein, gültigen Führerschein und Betriebsanleitung des Fahrzeuges stets mitführen. * Personen dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten. * Bei eingeschränkter Sicht, z. B. bei Rückwärtsfahrt, Einweiser einsetzen. Einweiser muss sich immer im Sichtbereich des Fahrers, aber außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten. * Zum Erreichen und Verlassen der Ladefläche sichere Aufstiegshilfen verwenden. Auf sicheren Standplatz achten. * Fahrzeug nicht überladen. Ladung ausreichend sichern. * Während der Fahrt nur mit der Freisprechanlage telefonieren. Ansonsten zum Benutzen des Handys/Telefons den Transporter anhalten, die Bremse betätigen und den Motor abstellen. * Nur ausreichend tragfähige und gesicherte Fahrwege benutzen. * Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln ist vor und während der Fahrt verboten. * Bei Medikamenteneinnahme einen Arzt wegen möglicher Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit befragen. * Im Fahrzeug nicht rauchen. * Rechtzeitig Pausen einlegen, Übermüdung vermeiden. * Feuerlöscher mitführen. * Warnkleidung bei Arbeiten im öffentlichen Verkehr tragen. * Bei Betriebsende – Fahrzeug sichern, Zündschlüssel entfernen, Fahrzeug abschließen. * Verlust des Führerscheins sowie Einschränkungen der Fahrtauglichkeit sofort dem Vorgesetzen melden. * Straßenverkehrsordnung einhalten | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  |  | * Beim Transport von Gefahrstoffen ADR- Vorgaben und Gefahrgutverordnung Straße beachten. * Betriebsanweisung für Gefahrstoffe berücksichtigen. |  |  |
|  | **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | |  |
|  | * Bei sicherheitsrelevanten Störungen das Fahrzeug stillsetzen und Vorgesetzten verständigen. * Im fließenden Verkehr Warnweste tragen und Fahrzeug sichern (Warnblinkanlage, Warndreieck). |  |
| **5. ERSTE HILFE** | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen (Fachwerkstatt) durchführen lassen. * Kein Aufenthalt unter ungesicherten angehobenen Fahrzeugteilen; formschlüssige Sicherung notwendig. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung  Datum:  Nächster  Überprüfungstermin: |  |
|  | | | | |