Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Anschlagmittel**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Herabfallen der Last
* Pendelnde Last
* Schadhafte Anschlagmittel
* Quetschen bzw. Einklemmen
* Falsches Anschlagen der Last
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Bei Benutzung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm).
* Vor Benutzung Sichtprüfung der Anschlagmittel.
* Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten.
* Nur Lasthaken mit Hakensicherung benutzen.
* Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden.
* Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten!
* Nicht zwischen Last und Wand stehen.
* Den Schwerpunkt der Last beachten.
* Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen.
* Genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion).
* Leeres Hakengeschirr hoch hängen.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen.
* Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| NächsterÜberprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |