Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Anschlagmittel**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Herabfallen der Last * Pendelnde Last * Schadhafte Anschlagmittel * Quetschen bzw. Einklemmen * Falsches Anschlagen der Last |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Bei Benutzung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm). * Vor Benutzung Sichtprüfung der Anschlagmittel. * Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten. * Nur Lasthaken mit Hakensicherung benutzen. * Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden. * Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! * Nicht zwischen Last und Wand stehen. * Den Schwerpunkt der Last beachten. * Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen. * Genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion). * Leeres Hakengeschirr hoch hängen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen. * Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |