|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer:  | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 04/21 |  |  |  |  |
|  | **Cuttermesser** |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | **Arbeiten mit dem Cuttermesser** |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Unsachgemäßer Umgang führt zu Schnitt- und Stichverletzungen; schwere Verletzungen der Gliedmaßen.
* Abgebrochene und wegfliegende Messerklingen beim Schneiden
* Stichverletzungen beim Verstauen in oder an der Arbeitskleidung
* Eingreifen mit den Händen in die ungeschützte Messerklinge
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
* Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden.
* Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.
* Nach Möglichkeit – Sicherheitsmesser – verwenden.
* Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Cuttermessers heraushalten.
* Richtige Grifftechnik anwenden – die Schneide nie in Richtung des Körpers führen/bewegen.
* Aufbewahrung und Transport nur in geeignetem Futteral oder mit versenkter Klinge.
* Beim Benutzen von Leitern und beim Transportieren von Material – Cuttermesser nicht in der Hand halten.
* Geeignete Schnittschutzhandschuhe und Arbeitsschutzkleidung verwenden.
* Feste Schuhe oder ggf. Arbeitsschutzschuhe tragen.
* Schutzbrille beim Arbeiten tragen (z.B. Klingenbruch, Paketbänder schneiden).
* Nur mit gut geschärften Messern arbeiten.
* Herabfallende Messer nicht Auffangen (reflexartiges Nachfassen kann zu Schnittverletzungen führen).
* Cuttermesser beim Arbeiten stets sicher ablegen, gegen Herunterfallen und Wegrutschen sichern.
* Stumpfe Klingenteile mit der Zange an der Sollbruchstelle vorsichtig abbrechen.
* Klingenwechsel unter Beachtung der Betriebsanleitung.
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Stumpfe Werkzeuge rechtzeitig auswechseln.
* Schadhafte Schneidwerkzeuge mit z.B. schartigen, verbogenen, abgenutzten Klingen oder mit beschädigten Befestigungselementen sofort aussondern.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln und ordnungsgemäß entsorgen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |