|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 04/21 |  |  |  | |  |
|  | | **Cuttermesser** | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | **Arbeiten mit dem Cuttermesser** | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Unsachgemäßer Umgang führt zu Schnitt- und Stichverletzungen; schwere Verletzungen der Gliedmaßen. * Abgebrochene und wegfliegende Messerklingen beim Schneiden * Stichverletzungen beim Verstauen in oder an der Arbeitskleidung * Eingreifen mit den Händen in die ungeschützte Messerklinge | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. * Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden. * Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren. * Nach Möglichkeit – Sicherheitsmesser – verwenden. * Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Cuttermessers heraushalten. * Richtige Grifftechnik anwenden – die Schneide nie in Richtung des Körpers führen/bewegen. * Aufbewahrung und Transport nur in geeignetem Futteral oder mit versenkter Klinge. * Beim Benutzen von Leitern und beim Transportieren von Material – Cuttermesser nicht in der Hand halten. * Geeignete Schnittschutzhandschuhe und Arbeitsschutzkleidung verwenden. * Feste Schuhe oder ggf. Arbeitsschutzschuhe tragen. * Schutzbrille beim Arbeiten tragen (z.B. Klingenbruch, Paketbänder schneiden). * Nur mit gut geschärften Messern arbeiten. * Herabfallende Messer nicht Auffangen (reflexartiges Nachfassen kann zu Schnittverletzungen führen). * Cuttermesser beim Arbeiten stets sicher ablegen, gegen Herunterfallen und Wegrutschen sichern. * Stumpfe Klingenteile mit der Zange an der Sollbruchstelle vorsichtig abbrechen. * Klingenwechsel unter Beachtung der Betriebsanleitung. | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Stumpfe Werkzeuge rechtzeitig auswechseln. * Schadhafte Schneidwerkzeuge mit z.B. schartigen, verbogenen, abgenutzten Klingen oder mit beschädigten Befestigungselementen sofort aussondern. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln und ordnungsgemäß entsorgen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |