|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 09/23 |  |  |  |  |
|  | **Handstichsäge**  |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | **Arbeiten mit der Handstichsäge** |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Schnittverletzungen durch Sägeblatt, Werkzeug und Späne
* Herausspringen des Sägeblattes durch nicht eingespannte Werkstücke
* Wegfliegende Teile z.B. beim Abbrechen des Sägeblattes durch hohe Belastung
* Lärm- und Staubentwicklung
* Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * **Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr).**
* Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
* Die Stichsäge nur bestimmungsgemäß verwenden.
* Auf Baustellen RCD-Schutzeinrichtung verwenden.
* Nur geeignete Sägeblätter verwenden.
* Bei Sägeblattwechsel Netzstecker ziehen.
* Absaugeinrichtungen benutzen. Die Absaugung muss der Klasse M entsprechen.
* Werkstück auflegen, ggf. festspannen bzw. gegen Verschieben sichern.
* Die Maschine von oben führen.
* Maschine möglichst mit beiden Händen führen.
* Säge nicht mit laufendem Sägeblatt aus dem Sägeschnitt ziehen.
* Maschine nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen.
* Werkstück oder Abfallstücke nicht im Schneidbereich halten.
* Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten.
* Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzschuhe tragen.
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |