|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 09/23 |  |  |  | |  |
|  | | **Handstichsäge** | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | **Arbeiten mit der Handstichsäge** | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Schnittverletzungen durch Sägeblatt, Werkzeug und Späne * Herausspringen des Sägeblattes durch nicht eingespannte Werkstücke * Wegfliegende Teile z.B. beim Abbrechen des Sägeblattes durch hohe Belastung * Lärm- und Staubentwicklung * Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * **Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr).** * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. * Die Stichsäge nur bestimmungsgemäß verwenden. * Auf Baustellen RCD-Schutzeinrichtung verwenden. * Nur geeignete Sägeblätter verwenden. * Bei Sägeblattwechsel Netzstecker ziehen. * Absaugeinrichtungen benutzen. Die Absaugung muss der Klasse M entsprechen. * Werkstück auflegen, ggf. festspannen bzw. gegen Verschieben sichern. * Die Maschine von oben führen. * Maschine möglichst mit beiden Händen führen. * Säge nicht mit laufendem Sägeblatt aus dem Sägeschnitt ziehen. * Maschine nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen. * Werkstück oder Abfallstücke nicht im Schneidbereich halten. * Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten. * Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzschuhe tragen. | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |