Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Hochdruckreiniger**

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Umgang mit Hochdruckreinigern |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles * Elektrische Gefährdungen * Augenverletzungen durch Wasserspritzer und Partikel * Ggf. Lärmeinwirkung * Stolpern/Stürzen |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf! * Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen. * Vor jeder Inbetriebnahme Spritzeinrichtung, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. * Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. * Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht mit Fahrzeugen überfahren und nicht im Verkehrsweg ablegen. * Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. * Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. * Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen. * Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen z.B. von Gerüsten. * Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. * Hochdruckstrahl nie auf Personen richten. * Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Z.B. Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller, einbinden und prüfen lassen. * Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzeinrichtung betätigen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |