Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Hochdruckreiniger**

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Umgang mit Hochdruckreinigern |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles
* Elektrische Gefährdungen
* Augenverletzungen durch Wasserspritzer und Partikel
* Ggf. Lärmeinwirkung
* Stolpern/Stürzen
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf!
* Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen.
* Vor jeder Inbetriebnahme Spritzeinrichtung, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden.
* Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten.
* Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht mit Fahrzeugen überfahren und nicht im Verkehrsweg ablegen.
* Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden.
* Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen.
* Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen.
* Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen z.B. von Gerüsten.
* Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
* Hochdruckstrahl nie auf Personen richten.
* Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Z.B. Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller, einbinden und prüfen lassen.
* Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzeinrichtung betätigen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| NächsterÜberprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |