Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**für Motorkettensäge**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Arbeiten mit Motorkettensägen** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Verletzungsgefahr für den Motorsägenführer und andere Personen. * Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. * Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich. * Lärm * Gefahren durch Abgase. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Benutzung nur durch qualifiziertes Personal. * Bei Arbeiten mit Motorkettensägen Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose und Schutzschuhe mit Schnittschutz tragen. * Gefahrbereich der Motorkettensäge (ausgestreckter Arm des Motorsägeführers + Motorsägenlänge) von Personen freihalten. * Beim Ingangsetzen Motorkettensäge sicher abstützen, Kettenbremse feststellen. * Zur Vermeidung von Rückschlag mit einlaufender Kette schneiden und den Krallenanschlag benutzen. * Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten. * Beim Betrieb Säge mit zwei Händen führen. * Bei Arbeitsunterbrechungen und beim Transport der Motorkettensäge Sägeschiene mit Transportschutz sichern. * Zum Tanken Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen, Säge abstellen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Gefahr oder Störungen Motor sofort stillsetzen. Säge der weiteren Benutzung entziehen und nächsten Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden.  Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |