Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

##### Vakuumheber

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Umgang mit Vakuumhebern |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Gefahren durch Herabfallen der Last oder von Teilen
* Gefahr durch Umschlagen der Last
* Herabfallen der Last durch verschlissene Dichtungen
* Nasse, polierte Oberflächen vermindern die Tragfähigkeit der Saugteller
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Bedienung des Gerätes nur durch beauftragte Personen.
* Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Den Vakuumheber nur bestimmungsgemäß verwenden.
* Täglich vor jeder Inbetriebnahme eine Funktionsprobe und Sichtprüfung durchführen.
* Heber oberhalb des Lastenschwerpunktes ansetzen.
* Zulässige Gesamtbelastung beachten. Beim Anheben der Last den Unterdruck kontrollieren.
* Beim Anheben mögliche Anhaftung dahinterstehender Steintafeln, insbesondere bei Nässe beachten.
* Beim Transport von Lasten nicht sich oder andere Personen gefährden.
* Die Last sicher ablegen bzw. abstellen.
* Persönliche Schutzausrüstung tragen (Sicherheitsschuhe, Handschuhe u. Helm).
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Festgestellte Mängel melden.
* Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. INSTANDHALTung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |