Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Gasflaschenwechsel an Staplern**

Bearbeitungsstand: 06/21

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** | |  | |
|  | **Sicheres Wechseln von Gasflaschen am Stapler** | |  | |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt | |  | |
|  | * Hochentzündliches, farbloses Gas mit wahrnehmbarem Geruch. * Das Gas ist schwerer als Luft. * Kann sich im Bodenbereich ansammeln – Fernzündung! * Brand- und Explosionsgefahr, Verpuffungsgefahr. * Flaschendruck ist von der Temperatur abhängig. * Gefahr von Kälteverbrennungen. | |  | |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | | | |
|  | * Flaschenwechsel nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Betriebsanleitung des Herstellers einhalten. * Parken des Staplers und Wechseln der Flaschen nur an dafür festgelegten, gut belüfteten, verkehrsfreien Platz. Von Räumen unter Erdgleiche, Gruben, Schächten, Kanälen oder ähnlichen Vertiefungen fernhalten. * Motor abstellen, Zündschlüssel abziehen, Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. * Die erforderliche PSA (Handschutz, Schutzbrille, …) tragen. Enganliegende Kleidung ggf. Haarnetz tragen. * Sichtkontrolle der Gasanlage durchführen. * Flaschenventil am Stapler schließen, sichern und Gasschlauch lösen. Verschlussbänder lösen. Leere Flasche entfernen und in das Gaslager bringen. * Die entleerte Flasche mit Ventilschutzmutter und Ventilschutzkappe versehen und somit schützen. * Neue Flasche befestigen (Tauchrohrflaschen mit Schutzkragen nach unten). Gasschlauch anschließen und Flaschenventil langsam öffnen. * Anschluss z.B. mit Lecksuchspray auf Dichtigkeit prüfen. | |  | |
| 4. Verhalten bei Störungen | | | | |
|  | * Bei Undichtigkeiten bzw. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen – Flaschenabsperrventile sofort rechtsherum schließen! Möglichst für eine gute Durchlüftung sorgen. Andere Personen warnen. * Undichte Propanflaschen in einen sicheren Bereich bringen, z.B. ins Freie! * Propanflaschen mit Mängeln nicht weiter benutzen. * Brandschutzvorkehrungen treffen, z.B. Feuerlöscher ABC-Pulver bereithalten. Flaschen bei Hitzeeinwirkungen kühlen. | |  | |
| 5. Erste Hilfe | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * Notruf: 112 * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. | |  | |
| 6. Instandhaltung | | | | |
|  | * Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen. * Regelmäßige Prüfungen des Staplers und der Gasanlage durch befähigte Personen. | |  | |
| Datum:  Nächster Überprüfungstermin: | | | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung | |