Nummer: O Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Wechsel NH-Sicherung**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Elektrische Anlagen - Wechseln von NH-Sicherungen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Elektrische Gefährdung * Verbrennungen durch Lichtbogen |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Das Wechseln von NH-Sicherungen darf nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Die „elektrotechnisch unterwiesene Person“ muss von einer Elektrofachkraft für diese Tätigkeit unterwiesen worden sein. * Vor dem Wechseln der NH-Sicherungen ist ein spannungsfreier oder lastfreier Zustand herzustellen. Gegen Wiedereinschalten sichern. (Die fünf Sicherheitsregeln beachten). * Beim Wechseln von NH-Sicherungen sind NH-Sicherungsaufsteckgriffe nach DIN VDE 0680 (Aufsteckgriff mit Hand- und Unterarmschutzstulpen) und ein Schutzhelm mit Gesichtschutz zu verwenden. * Schwer entflammbare Kleidung und Schutzschuhe benutzen. * Auf trockenen Untergrund achten. * Bei Stahlboden Isoliermatten verwenden. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Feuer Pulverlöscher, Schaumlöscher oder CO2 Löscher benutzen. **Kein Wasser!** * Nächsten Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * entfällt |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |