Nummer: 0 Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Steinbruch**

Datum: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbetrieb***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Verhalten im Steinbruch |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Absturzgefahr
* Steinfallgefahr
* Stolpergefahr
* Quetschgefahren durch Gesteinsbewegungen
* Überfahren werden
* Herumfliegen von Gesteinssplittern
 |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Zu Beginn der Arbeit und wiederholt während der Arbeit überprüfen, dass am Arbeitsplatz keine Massen oder Steine abstürzen können. Zusätzliche Kontrollen nach Regen- oder Schneefällen, bei Tauwetter, nach Lösen größerer Massen und nach Sprengungen. Fallbereich verlassen und absperren.
* Helm und Schutzschuhe tragen.
* Abstand zu Bruchkanten halten.
* Rissbildung oberhalb von Arbeitsplätzen markieren, beobachten und die Ergebnisse aufzeichnen.
* Arbeiten von Hand in oder vor Abraum- und Abbauwänden nie alleine durchführen!
* Schutzstreifen zwischen Abraumfuß und Vorderkante des freigelegten Materials anlegen und nicht abgraben.
* Bei Arbeiten, die herumfliegende Stein- oder Stahlsplitter hervorrufen (Bsp. Fallkugel) Sicherheitsabstand einhalten, Augenschutz tragen. Diese Arbeiten unterbrechen, wenn andere gefährdet werden.
* Vor dem Herantreten an Fahrzeugen Blickkontakt zum Fahrer aufnehmen und warten bis das Fahrzeug stoppt.
* Vorhandene Wege benutzen.
* An Halden, Wänden und Haufwerken keine Unterhöhlungen oder Überhänge erzeugen.
* Halden- und Bruchkanten sowie Fahrwegränder gegen Überfahren sichern, z.B. mit Wällen oder Freisteinen.
* Abkippen ohne fest verankerten Anschlag mindestens 5 m vor der Absturzkante. Tragfähigkeit und Standsicherheit gewährleisten.
 |  |
| 4. Verhalten BEI STÖRUNGEN |
|  | * Absturzdrohende Massen und Steine, Rissbildungen, Unterhöhlungen, Überhänge und andere Mängel dem Vorgesetzten mitteilen und den Gefahrenbereich absperren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Keine Gefahrstoffe wie leere Ölfässer im Steinbruch lagern.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |