|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 06/21 |  |  |  |  |
|  | für Blasformmaschine |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | Arbeiten an Blasformmaschinen |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Quetschgefahr durch die Schließbewegung des Werkzeuges.
* Gefahr durch die Bewegung von Zusatzeinrichtungen – Entnahmevorrichtung, Abschneidevorrichtung.
* Gefahr durch heiße Oberflächen und Kunststoffschmelze.
* Gefahr durch Eingriff in die Einzugsöffnung des Schneckenzylinders.
* Gefahr durch Absturz von Anlagenteilen.
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
* Maschinenbedienung nur nach ausführlicher Einweisung.
* Sichtkontrolle vor der Benutzung durchführen.
* Maschine nur bestimmungsgemäß benutzen unter Verwendung der Schutzeinrichtungen. Schutzeinrichtungen nicht unwirksam machen.
* Not-Halt-Einrichtungen und Schutzeinrichtungen vor Arbeitsbeginn auf Wirksamkeit überprüfen.
* Verarbeitungstemperaturen regelmäßig kontrollieren.
* Besteigen von Maschinenteilen nur auf den dafür vorgesehenen Tritten mit Absturzsicherungen.
* Das Reinigen der Maschine darf nur bei Stillstand erfolgen.
* Die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung …. benutzen.
* Enganliegende Kleidung tragen.
* Maschine vor unbefugter Benutzung und bei Schichtende sichern.
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Gegen unbefugte Benutzung sichern und Vorgesetzte sowie das Fachpersonal informieren.
* Bei Störungen die Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren.
* Mängel und Schäden nur durch fachkundiges Personal beseitigen.
* Wiedereinschalten erst nach Störungsbeseitigung und Freigabe.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Unfallstelle sichern, Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
* Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
* Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuell bestehende Gefahren hinweisen.
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Vor den Arbeiten an der Blasformmaschine Energiezufuhr abschalten (elektrisch, mechanisch, hydraulisch) und gegen Wiedereinschalten sichern.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, hydraulisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |