|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 06/21 |  |  |  | |  |
|  | | für Blasformmaschine | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | Arbeiten an Blasformmaschinen | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Quetschgefahr durch die Schließbewegung des Werkzeuges. * Gefahr durch die Bewegung von Zusatzeinrichtungen – Entnahmevorrichtung, Abschneidevorrichtung. * Gefahr durch heiße Oberflächen und Kunststoffschmelze. * Gefahr durch Eingriff in die Einzugsöffnung des Schneckenzylinders. * Gefahr durch Absturz von Anlagenteilen. | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! * Maschinenbedienung nur nach ausführlicher Einweisung. * Sichtkontrolle vor der Benutzung durchführen. * Maschine nur bestimmungsgemäß benutzen unter Verwendung der Schutzeinrichtungen. Schutzeinrichtungen nicht unwirksam machen. * Not-Halt-Einrichtungen und Schutzeinrichtungen vor Arbeitsbeginn auf Wirksamkeit überprüfen. * Verarbeitungstemperaturen regelmäßig kontrollieren. * Besteigen von Maschinenteilen nur auf den dafür vorgesehenen Tritten mit Absturzsicherungen. * Das Reinigen der Maschine darf nur bei Stillstand erfolgen. * Die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung …. benutzen. * Enganliegende Kleidung tragen. * Maschine vor unbefugter Benutzung und bei Schichtende sichern. | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Gegen unbefugte Benutzung sichern und Vorgesetzte sowie das Fachpersonal informieren. * Bei Störungen die Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren. * Mängel und Schäden nur durch fachkundiges Personal beseitigen. * Wiedereinschalten erst nach Störungsbeseitigung und Freigabe. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Unfallstelle sichern, Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. * Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuell bestehende Gefahren hinweisen. | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Vor den Arbeiten an der Blasformmaschine Energiezufuhr abschalten (elektrisch, mechanisch, hydraulisch) und gegen Wiedereinschalten sichern. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, hydraulisch, mechanisch) durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |