Nummer: O Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Austausch von Batterien**

**(z.B. bei Fahrzeugen)**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Austausch von Batterien** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Elektrische Gefährdung * Verätzung durch Batteriesäure |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Austausch von Batterien nur durch **unterwiesene Mitarbeiter** * Batterien an- oder abklemmen, wenn kein Strom fließt. * Für den Ausbau zuerst die Klemme vom Minuspol trennen und dann vom Pluspol. * Für das Entnehmen und Einsetzen größerer Batterien Hebehilfen und Lastaufnahmemittel verwenden. * Nach dem Einsetzen zuerst den Pluspol anklemmen, und die Schutzkappe anbringen. Dann den Minuspol anklemmen. * Batterie befestigen. * Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten und Funkenbildung vermeiden. * Schutzbrille, säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzschuhe tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Achtung!!! Elektrisch leitfähigen Kontakt zwischen Plus- und Minuspol verhindern (Kurzschlussgefahr). * Bei Feuer kein Wasser zum Löschen benutzen. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltungsarbeiten nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |