Nummer: G Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**gem. GefStoffV**

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Gefahrstoffbezeichnung** |  |
|  | Leinöl |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Gefahr der Selbstentzündung z.B. von durchtränkten Lappen.
* Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen.
* Kann Atemwege, Augen, Verdauungsorgane und Haut reizen.
* Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall möglich.
 |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Produktgetränkte Lappen brandsicher lagern, z.B. in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel und ggf. mit Wasserfüllung.
* Feuerlöscher bereithalten.
* In möglichst geringen Mengen auftragen.
* Nach jeder Entnahme Behälter verschließen! Vor Luft- und Sauerstoffzuführung schützen. Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken!
* Arbeiten bei Frischluftzufuhr.
* Bei Arbeiten unter Erdgleiche auf ausreichenden Luftaustausch achten.
* Von Zündquellen fernhalten! Elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen!
* Kühl und getrennt von Oxidationsmitteln lagern.
* Transport nach den Gefahrgutvorschriften und ADR-Vorgaben.
* Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen!
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen.
* Verunreinigte Kleidung wechseln und in Wasser legen/reinigen.
* **Augenschutz**: hier genau Angabe
* **Handschutz**: hier genaue Angabe (z.B. Nitrilkautschuk) (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank)
* Bei **Schutzhandschuhen** sind Baumwollunterziehhandschuhe zu tragen.
* **Ggf. Atemschutz**: hier genau Angabe (z.B. Gasfilter A)
* **Hautschutz**: **Laut Hautschutzplan** (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt)
* **Ableitfähige Schutzschuhe tragen**
 |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Bei Bränden können gefährliche Gase und Dämpfe entstehen.
* Produkt ist brennbar! Hier vorhandenes Löschmittel angeben
* Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten!
* Für veschüttetes Leinöl flüssigkeitsbindende spezielle Materialien verwenden.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:** Selbstschutz beachten und Arzt verständigen.
* **Nach Augenkontakt**: Reichlich unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!
* **Nach Hautkontakt**: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und in Wasser legen/reinigen.
* **Nach Einatmen**: Frischluftzufuhr und bei weiteren Beschwerden Arzt aufsuchen.
* **Nach Verschlucken**: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser nachtrinken.
* Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in Abwasser, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen!
* Zur Entsorgung sammeln in: hier genaue Angaben
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |