Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Schärfmaschine für Leder**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Arbeiten mit der Lederschärfmaschine** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetschgefahr für Finger und Hände
* Gefahr von Schnittverletzungen für Finger
* Schnittgefahr beim Messerwechsel
* Elektrische Gefährdung
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Vor Arbeitsbeginn die Funktion der Schutzeinrichtungen auf Wirksamkeit kontrollieren.
* Nur für die Maschine vorgeschriebene Werkzeuge verwenden.
* Schutzeinrichtungen entsprechend der notwendigen Sicherheitsabstände einstellen.
* Beim Wechseln des Bandmessers schnittfeste Schutzhandschuhe tragen.
* Arbeitsbereiche freihalten und eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten.
* Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
* Eng anliegende Kleidung tragen.
* Die erforderliche PSA (Angaben vom Hersteller …) tragen.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Störungen Maschine vom Netz allpolig trennen. Vorgesetzte informieren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.

Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben.
* Beim Reinigen und Messerwechsel die Lederschärfmaschine vom Stromnetz allpolig trennen (Hauptschalter ausschalten und sichern). Reinigungsvorschriften befolgen.
* Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen.
* Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen.
 |  |
|   Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |