Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Lederspaltmaschine**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Arbeiten mit der Lederspaltmaschine** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Schnittverletzungen an dem Bandmesser z.B. beim Messerwechsel
* Einzug- und Quetschgefahr an den Walzen
* Fangstellen an drehenden Teilen wie der Messerscheibe
* Quetschen beim Schließen der Walzen
* Elektrische Gefährdungen
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Benutzung nur durch qualifiziertes Personal, das mindestens 18 Jahre alt ist.
* Für ausreichende Bewegungsfreiheit und Beleuchtung sorgen.
* Vor der Inbetriebnahme die Maschine kontrollieren. Die richtigen Einstellungen, Beschädigungsfreiheit und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen, Messer auf Risse und Grate, Funktionsfähigkeit NOT-HALT-Einrichtung überprüfen.
* Bei Trockenbearbeitung Absaugung einschalten.
* Einstellarbeiten nur mit funktionsfähigen Schutzeinrichtungen oder im Stillstand durchführen.
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen: enganliegende Kleidung, Fußschutz, Schnittschutzhandschuhe. Bei langen Haaren Haarnetz tragen. Schmuck, Uhren und ähnliches vor den Arbeiten ablegen. Hautschutzplan beachten.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Gefahr oder Störungen Maschine sofort stillsetzen. Spaltmaschine der weiteren Benutzung entziehen. Vorgesetzte informieren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.

Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
* Reinigen und Schmieren der Maschine nach dem Wartungsplan.
* Regelmäßige Kontrolle und zeitgerechter Austausch der Verschleißteile.
* Beim Bandmesserwechsel nach Herstellerangaben vorgehen. Allpolige Trennung vom Netz. Dabei Schnittschutzhandschuhe tragen und ggf. das Bandmesser im Stillstand vor dem Wechsel abstumpfen.
* Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |