Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Lederspaltmaschine**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Arbeiten mit der Lederspaltmaschine** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Schnittverletzungen an dem Bandmesser z.B. beim Messerwechsel * Einzug- und Quetschgefahr an den Walzen * Fangstellen an drehenden Teilen wie der Messerscheibe * Quetschen beim Schließen der Walzen * Elektrische Gefährdungen |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Benutzung nur durch qualifiziertes Personal, das mindestens 18 Jahre alt ist. * Für ausreichende Bewegungsfreiheit und Beleuchtung sorgen. * Vor der Inbetriebnahme die Maschine kontrollieren. Die richtigen Einstellungen, Beschädigungsfreiheit und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen, Messer auf Risse und Grate, Funktionsfähigkeit NOT-HALT-Einrichtung überprüfen. * Bei Trockenbearbeitung Absaugung einschalten. * Einstellarbeiten nur mit funktionsfähigen Schutzeinrichtungen oder im Stillstand durchführen. * Persönliche Schutzausrüstung benutzen: enganliegende Kleidung, Fußschutz, Schnittschutzhandschuhe. Bei langen Haaren Haarnetz tragen. Schmuck, Uhren und ähnliches vor den Arbeiten ablegen. Hautschutzplan beachten. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Gefahr oder Störungen Maschine sofort stillsetzen. Spaltmaschine der weiteren Benutzung entziehen. Vorgesetzte informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden.  Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. * Reinigen und Schmieren der Maschine nach dem Wartungsplan. * Regelmäßige Kontrolle und zeitgerechter Austausch der Verschleißteile. * Beim Bandmesserwechsel nach Herstellerangaben vorgehen. Allpolige Trennung vom Netz. Dabei Schnittschutzhandschuhe tragen und ggf. das Bandmesser im Stillstand vor dem Wechsel abstumpfen. * Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |