|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 11/23 |  |  |  | |  |
|  | | **Nähmaschine** | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | **Arbeiten mit der Nähmaschine** | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Durchstichgefahr beim Nähen oder beim Wechseln der Nadeln. * Abgebrochene und wegfliegende Nadeln. * Quetsch- und Einzugsgefahr am Keilriemen. * Quetschen der Hände beim Einklappen der Maschine in den Tisch. * Einzugsgefahr von losen Kleidungsstücken und/oder Haaren. * Rückenbeschwerden * Elektrischer Strom | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. * Bei der Sitzposition auf die ergonomische Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rückenlehne achten (Nadel/Schaltwippe/Stuhl – senkrecht in einer Flucht). * Beim Nähen lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen und offene Kleidung vermeiden. * Nur mit angebrachtem Fingerschutz arbeiten. * Lose Nadeln nicht in den Mund nehmen. Nadelkissen benutzen. * Vor dem Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten Hauptschalter ausschalten. * Beim klappbarem Maschinenoberteil beide Hände benutzen und das Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. * Beim Schneiden mit Scheren und Rollmessern richtige Griff- und Haltetechnik anwenden; Schneide nie in Richtung des Körpers bewegen. Scheren und Rollmesser nur in Etuis etc. am Körper tragen und nach dem Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. * An Kettelmaschinen nur mit vorgesehenen Schutzeinrichtungen (Plexiglas) arbeiten. | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzte verständigen. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |