|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 11/23 |  |  |  |  |
|  | **Paternoster-Lager** |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | **Arbeiten mit dem Paternoster im Lager** |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Einziehen, Quetschen durch bewegte Teile
* Getroffen werden durch herabfallende Rollen
* Hohe körperliche Belastung durch Heben und Tragen
* Elektrische Gefährdungen
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
* Die vorgesehenen Schutzeinrichtungen müssen im Betrieb anmontiert sein.
* Die Rücklaufsperre und NOT-HALT-Einrichtungen müssen funktionsfähig sein.
* Fußschutz benutzen
* Betätigung des Antriebes nur wenn niemand gefährdet wird.
* Für schwere Rollen Hebehilfen verwenden.
* Die Rollen müssen gegen Ausheben gesichert werden.
* Den Paternoster gleichmäßig belegen.
* Maximale zulässige Beladung beachten.
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei Störungen Arbeiten einstellen und Vorgesetzte verständigen.
* Störungen nur im Stillstand beseitigen. Netzstecker ziehen bzw. Netztrenneinrichtung ausschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Feststelleinrichtungen verwenden.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |