|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb | |  |  |
| Bearbeitungsstand: | | 11/23 | **Schwenkarmstanze** |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | | | Musterbereich |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | **Arbeiten mit der Schwenkarmstanze** | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Schnittgefahr an der scharfen Schneide oder an Graten des Stanzwerkzeuges. * Finger- und Handquetschung bei der Schwenkarmbewegung zwischen aufgelegtem Stanzmesser und Schwenkarm. * Elektrische Gefährdung | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Nur von eingewiesenem und qualifiziertem Personal benutzen. * Bei einem Arbeitshub von 8mm und mehr mit Zweihandschaltung arbeiten. * Bei Maschinen mit Zweihandschaltung darf sich nur der Bediener an der Maschine aufhalten. * Beim Wechseln des Stanzmessers schnittfeste Schutzhandschuhe tragen. * Die Kanten des Stanzwerkzeuges regelmäßig entgraten. * Stumpfe oder schadhafte Schneidwerkzeuge rechtzeitig auswechseln. * Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche * Stanzmesser sicher lagern. * Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz achten (z.B. Kunststoffabfälle entsorgen). | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzte verständigen. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. * Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden. | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |