|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 11/23 |  |  |  |  |
|  | **Bügeleisen/Dampfbügeleisen** |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | **Arbeiten mit dem Bügeleisen/Dampfbügeleisen** |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Verbrennungsgefahr durch heiße Arbeitsmaterialien, Oberflächen und Dämpfe
* Brandgefahr
* Elektrische Gefährdung
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
* Die elektrische Zuleitung ist vor jeder Inbetriebnahme zu prüfen.
* Der Einsatz von Bügeleisen ist in ausreichender Entfernung zu anderen Arbeitsplätzen vorzunehmen.
* Der Bügelarbeitsplatz muss ergonomisch eingerichtet sein.
* Die Abstellfläche für das Bügeleisen muss ausreichend groß sein.
* Das Netzkabel darf nicht mit dem Bügeleisen (heiße Bügelsohle) in Kontakt kommen.
* Das heiße Bügeleisen nur auf nicht brennbare Abstellfläche abstellen.
* Nach der Benutzung das Bügeleisen vom Netz trennen.
* Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe bereithalten.
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzte verständigen.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
* Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |