|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 11/23 |  |  |  |  |
|  | **Schmelzklebepistole****Heißklebepistole** |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | **Arbeiten mit der Schmelzklebepistole** |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Verbrennungsgefahr durch heiße Arbeitsmaterialien (Kleber), Geräteoberflächen und Dämpfe
* Gesundheitsgefährdung durch Einatmen der Dämpfe
* Elektrische Gefährdung
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
* Bedienen der Schmelzklebepistole nur durch autorisiertes und qualifiziertes Personal.
* Vor dem Betrieb – Sichtprüfung und Funktionsprüfung – auf einwandfreien Zustand durchführen.
* Die elektrische Zuleitung ist vor jeder Inbetriebnahme zu prüfen (Sichtprüfung).
* Nur zugelassene Kleber (Werkstoffe) verwenden.
* Keine brennbaren oder entzündlichen Materialien in der Nähe abstellen oder lagern.
* Die Schmelzklebepistole nur im vorgesehenen Vorlagenhalter ablegen.
* Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen (heiße Düse) in Kontakt kommen.
* Schmelzklebepistole im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen.
* Enganliegende Kleidung tragen
* Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzte verständigen.
* Schmelzklebepistole gegen unbefugte Benutzung sichern.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
* Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden.
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |