Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Teppichstripper-maschine**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Arbeiten mit der Teppichstrippermaschine**  **für asbestfreie Bodenbeläge** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Hand-Arm-Schwingungen * Ergonomische Belastungen beim Transport * Lärm * Staubgefahr * Elektrische Gefährdung * Schnittgefahr beim Arbeiten am Messer |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Vor dem Transport den Zustand des Gerätes überprüfen. * Regeln für die Ladungssicherung beachten. * Manueller Transport von schweren Strippern mit mindestens 2 Personen. * Tragehilfe verwenden. * Das Gerät sorgfältig zusammenbauen und dann mit dem Stromnetz verbinden. * Bei der Vorbereitung des Teppichbodens (Teppichboden in „Streifen schneiden“) Schutzhandschuhe tragen. * Vor der Benutzung den einwandfreien Zustand des Gerätes und die Funktion prüfen. * Erst vor Arbeitsbeginn die Schutzabdeckung des Messers abnehmen. * Möglichst staubarm arbeiten – Staubsauger verwenden. * Beim Arbeiten auf die Stromleitung achten und nicht beschädigen. * Aufgrund der Hand-Arm-Schwingungen wechselnde Tätigkeiten durchführen bzw. Pausen einlegen. * Erforderliche PSA (z.B. Gehörschutz) tragen. * Beim Arbeiten am Messer Schutzhandschuhe tragen (z.B. Messerwechsel). * Maschine nach Gebrauch reinigen. * Arbeiten an asbesthaltigen Bodenbelägen dürfen nur von sachkundigen Betrieben ausgeführt werden. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Störungen Vorgesetzte informieren. * Brandschutzvorkehrungen treffen z.B. Feuerlöscher bereitstellen. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden.  Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben. * Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen. * Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |

Datum: Unterschrift:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster Überprüfungstermin: | Unternehmer/Geschäftsleitung |
|  |  |