|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | B |  | BETRIEBSANWEISUNGgem. BioStoffV | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 10/23 | Kühlschmierstoff |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | Umgang mit Kühlschmierstoff, Kühlschmierstoffnebel und -dämpfen |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Hautkontakt beeinträchtigt die Schutzfunktion der Haut; akut und chronisch können Hauterkrankungen ausgelöst werden (Kontaktekzem, allergisch und nicht allergisch), Schleimhautreizungen durch Dämpfe und Nebel.
* Bakterien und Pilze können zu Infektionen (z.B. Wunden oder vorgeschädigter Haut) und allergischen Beschwerden führen.
* Emulsion kann Erdreich und Gewässer verunreinigen.
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Haut-/Augenkontakt vermeiden.
* Hautschutzplan befolgen.
* Durchnässung der Arbeitskleidung vermeiden; Spritzschutz/Gummischürze benutzen. Durchnässte Arbeitskleidung wechseln.
* Händereinigung vor Pausen und zum Arbeitsende; nach Reinigung zum Abtrocknen der Hände saubere Stoff- oder Papierhandtücher benutzen.
* Keine Druckluft!
* Am Arbeitsplatz nicht essen, nicht rauchen, keine Lebensmittel aufbewahren.
* Keine Fremdstoffe in den (KSS) Kühlschmierstoff-Kreislauf gelangen lassen.
* Werkstücke und Maschine nicht mit Druckluft abblasen.
 |   |
| **4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL** |
|  | * Bei Störungen oder auffälligen Kühlschmierstoff-Veränderungen (z. B. Aussehen, Geruch) Vorgesetzten informieren.
* Auf Selbstschutz achten.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme**: Selbstschutz beachten und Arzt verständigen.
* Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Nach Verschlucken **kein** Erbrechen herbeiführen.
* Unfall melden.
* Nach Augenkontakt mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
* Bei Hautbeschwerden (z. B. raue Haut, Juckreiz, Rötung) Vorgesetzten informieren, Arzt einschalten.
* Hautverletzungen, auch geringen Umfangs, versorgen lassen.
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.(Hinweis auf KSS beim Eintrag in Verbandbuch)
 |  |
| **6.SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |
|  | * Verschüttete oder ausgelaufene Emulsion mit Bindemittel hier genaue Angabe Bindemittel aufnehmen, dabei Schutzhandschuhe hier genaue Angabe tragen.
* Benutzte Putztücher in genaue Angabe Behälter sammeln.
* Eingesetzte Bindemittel in genaue Angabe Behälter geben.
 |  |
|  | Datum:Nächster Überprüfungstermin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |  |
|  |