Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Brückensäge**

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Schneiden von Naturstein und Betonwerksteinen mit Brückensägen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetschgefahr
* Verletzungsgefahr bei Auf- und Abbänkarbeiten
* Schnittverletzungen
* Absturzgefahr
* Werkzeug- und Gesteinssplitter
* Lärm- und Staubentwicklung
* Feuchtarbeit
* Laserstrahlung an der Messeinrichtung
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Einsatz von lärmarmen Sägeblättern (z.B. Sandwichblätter).
* Schutzhaube und Spritzschutz verwenden.
* Nicht bei laufender Maschine im Gefahrbereich aufhalten.
* Automatikbetrieb der Säge nur mit vollständiger Bereichssicherung.
* Geeignete Hebehilfen beim Auf- und Abbänken verwenden.
* Schnittreste nur bei Maschinenstillstand entfernen.
* Nicht in den Laserstrahl blicken.
* Hautschutzmittel verwenden.
* Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske, Schutzgummistiefel, Schürze und Schutzhandschuhe tragen.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Maschine abschalten. Vorgesetzte verständigen.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
|  6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen
* Schmieröl und Ölbinder sachgemäß in ***hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben*** entsorgen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| NächsterÜberprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |