|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Nummer: M | |  | Betriebsanweisung | Betrieb: **Musterbetrieb** | | |  |  |
| Bearbeitungsstand: 10/23 | | | **Kfz- Hebebühne** |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: *Musterbereich* | | | |  |  | |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** | | | | | | | |
|  | **Arbeiten mit der Fahrzeughebebühne** | | | | |  | |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | | |
|  | * Gefahren durch Abstürzen und Herabfallen von Teilen und Lasten * Beim Bewegen der Hebebühne Gefahren durch Quetschstellen | | | | |  | |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | | |
|  | * Personen die Hebebühnen selbstständig bedienen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. * Die Bediener müssen unterwiesen, ihre Befähigung nachgewiesen und vom Unternehmer schriftlich beauftragt sein. * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! * Beim Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender festzulegen. * Vor jeder Inbetriebnahme – Funktionsprobe vornehmen. * Nur geprüfte Hebebühnen in Betrieb nehmen. * Auf Quetsch- und Scherstellen im Arbeitsbereich achten und diese vermeiden. * Hebebühne nicht über zulässige Höchstlast belasten. * Lastaufnahmemittel nur an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten des Fahrzeuges ansetzen. * Personen dürfen sich nicht beim Heben und Senken im Bewegungsbereich der Hebebühne aufhalten. * Hebebühne nicht in Schwingungen versetzen (Aufschaukeln vermeiden). * Fahrzeug gegen Bewegung sichern (ggf. Feststellbremse betätigen) * Das Mitfahren auf der Hebebühne ist verboten! * Verzurren des Kfz bei Schwerpunktverlagerung durch Ausbau schwerer Aggregate. * Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche | | | | |  | |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | | | |
|  | * Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen. * Gegen weitere Benutzung sichern. | | | | |  | |
| **5. ERSTE HILFE** | | | | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. * Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden. | | | | |  | |
| **6. INSTANDHALTUNG** | | | | | | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. | | | | |  | |
|  | Datum:  Nächster  Überprüfungstermin:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift:  Unternehmer/Geschäftsleitung | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |