Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Permanent-Magnet-Bandabscheider**

##### Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Betrieb von Permanent-Magnet-Bandabscheider |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Beeinflussung von Herzschrittmachern und ähnlichen Körperhilfsmitteln
* Krafteinwirkung
* Reizwirkung
* Absturzgefahr
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Zugangsverbot für Personen mit Herzschrittmachern und ähnlichen Körperhilfsmitteln.
* Sichere Zugänge und Standplätze verwenden.
* Nur kurzfristiger Aufenthalt für die Beschäftigten.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bandantrieb abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern.
* Vorgesetzte informieren.
* Verstopfungen mit nichtmagnetischem Werkzeug beseitigen.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Verunfallten aus Gefahrbereich retten
* Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |