Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Permanent-Magnet-Bandabscheider**

##### Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Betrieb von Permanent-Magnet-Bandabscheider |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Beeinflussung von Herzschrittmachern und ähnlichen Körperhilfsmitteln * Krafteinwirkung * Reizwirkung * Absturzgefahr |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Zugangsverbot für Personen mit Herzschrittmachern und ähnlichen Körperhilfsmitteln. * Sichere Zugänge und Standplätze verwenden. * Nur kurzfristiger Aufenthalt für die Beschäftigten. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bandantrieb abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern. * Vorgesetzte informieren. * Verstopfungen mit nichtmagnetischem Werkzeug beseitigen. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Verunfallten aus Gefahrbereich retten * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |