Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**für Schwertwäsche**

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Betrieb von Schwertwäschen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Einzugsgefahr, Quetsch- und Scherstellen an drehenden Schwertern * Absturzgefahr von höhergelegenen Arbeitsplätzen * Elektrische Gefahren |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Nur mit intakten Schutzeinrichtungen betreiben. Dies betrifft vor allem die obere Abdeckung der Schwerter. * Keine Arbeiten im Gefahrenbereich der laufenden Maschine durchführen. * Bei Reparaturen Netztrenneinrichtung ausschalten und mit Schloss sichern. Die Wellen mechanisch gegen Drehen sichern. * Erhöhte elektrische Gefährdung beim Arbeiten mit elektrischen Arbeitsmitteln. * Die Arbeiten nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen. * Nach Reparaturen Schutzeinrichtungen wieder anbringen und befestigen. * Erst Einschalten, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Anlage abstellen und vom Fachpersonal Störung beheben lassen. * Besondere Vorsicht bei elektrischen Störungen wegen des Nassbereiches. * Vorgesetzte informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |